# 1 数据列表

## 产品参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **技术信息** | | 技术指标 |
| **尺寸规格** |  | VPX 6U |
| **处理器** | Intel® Haswell I7-4700EQ  CPU详细参数请访问：https://ark.intel.com/zh-cn/ |
| **内存** | 1 x DDR3L ECC SODIMM  板载8GB ECC DDR3L |
| **显示** | 1 x VGA |
| **网络** | 2x RJ45 10/100/1000Mb/s Intel I210 Ethernet  2x 1000BASE-T(背板)  2x 1000BASE-BX(背板) |
| **硬盘** | 板载128GB SSD  1个mSATA接口。 |
| **USB** | 2x USB3.0 (前置)  4x USB3.0(背板) |
| **串口** | 5x RS232（一个前置，4个背板） |
| **GPIO** | 8 GPIO |
| **音频** | ALC662 HD Audio(Line-out, Mic-in) |
| **电源** | 输入电压： +12V |
| **Temperature** | Operating -10°C to +60, |
| **支持系统** | Win7, Win8, Win8.1, Win10,WES7, WES8, Linux,VxWorks |
| **其他** | **看门狗；来电开机；定时开机；无盘；状态灯接口** |